АО «Борский трубный завод» производит распродажу оборудования, находящегося в работоспособном состоянии:

1. Пресс кривошипный

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | модель | Усилие | Год выпуска | Цена,тыс.руб. |
| 1 | А-КА КД 2330 | 100т | 1962 | 180 |
| 2 | АККД 2122 | 160кн | 1986 | 75 |
| 3 | ЭПМ-12 | 12т | 1976 | 50 |
| 4 | КД2122 | 16т | 1981 | 75 |
| 5 | КЭН20 | 20т | 1960 | 80 |
| 6 | КД2324Е | 25т | 1984 | 85 |
| 7 | ВД2132 | 160т | 1985 | 220 |
| 8 | АК КД 2130 | 100т | 1982 | 180 |
| 9 | КЭН20 | 20т | 1959 | 80 |

2. Пресс винтовой с дугостаторным приводом мод. ФБ1732А усилием 160т, год изготовления 1963 – 1975, цена 200000 руб. В наличии 3 пресса.

3. Вырубной комплекс на базе пресса EPU-160 (Югославия) с автоматической подачей ленты. Комплект поставки: Разматывающее устройство – 1 шт Правильное устройство – 1 шт Механизм подачи – 1 шт Пресс – 1 шт Гильотинные ножницы – 1 шт. Основные характеристики: Усилие пресса: 160т Ширина ленты - до 400 мм толщина ленты – до 2,5 мм Шаг подачи – регулируемый цена – 500000 руб.

4. Электроножницы Н – 478 размеры листа: длина реза – 2000 мм, толщина – 16 мм цена – 200000 руб.

5. Устройство для размотки рулонов размеры рулона: ширина – до 750 мм диаметр внутренний – от 550 мм до 700 мм диаметр наружный – до 1400 мм толщина листа – от 0,8 мм до 2 мм цена – 75000 руб.

6. Машина контактной сварки МТР2401 диапазон свариваемых толщин - от 0,5 мм до 6,0 мм диапазон диаметров крестообразных соединений - до 14,0 мм ход верхнего электрода – до 100 мм цена - 100000 руб.

7. Станок сверлильный мод. В1 – 32 (респ. КНДР) наибольший диаметр сверления – 32 мм наибольшее вертикальное перемещение шпинделя – 160 мм конус шпинделя – морзе № 3 цена – 15000 руб.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: ФИЛАТОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, ТЕЛ: 8-9524499138. Рабочее время с 7-30 до 16-30 с подельника по пятницу.